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TYRIMŲ REZULTATAI
	Tyrimų protokolo Nr.



	Ėminio ėmimo
	




Tyrimų objektas




	Nustatomi parametrai, matavimo vienetai, (metodai )

	
	Protokolo Nr.





	

Vieta
	



Data, laikas
	



Tipas 
	
	Temperatūra, °C 
(1*), psl. 7

	pH 
(LST ISO 10523:2012)
	Skendinčios medžiagos, mg/l 
(LAND 46-2007)
	Permanganatinė oksidacija, mg/l (1*), psl. 73
	Bichromatinė oksidacija, mg/l (LAND 83-2006)
	BDS7, mg/l
(LAND 47-1 (2):2007)
	Naftos angliavandenilių indeksas C10-C40, mg/l
(LST EN ISO 9377-2:2002)
AB „Klaipėdos vanduoˮ Laboratorija, Nr. LA.241-01

	
	
	Išleistuvo Nr.
	


Gatvės 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	56
	4
	Stoties, Parko, Žalioji
	2026-06-25, 08:20
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	17
	7,82
	6,0
	7,0
	29
	3,3
	< 0,06

	72
	56
	8
	Vytauto, J. Biliūno, Laisvės al.
	2026-06-25, 08:35
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	15
	8,18
	4,8
	4,4
	21
	2,2
	0,08

	73
	56
	14
	Dariaus ir Girėno
	2026-06-25, 08:50
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	19
	8,20
	5,6
	5,0
	25
	2,6
	< 0,06

	74
	56
	17
	Stoties, Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Genio
	2026-06-25, 09:15
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	18
	8,08
	8,8
	6,0
	27
	3,0
	0,23

	75
	56
	19
	Pievų, S. Nėries, Kepyklos, Telšių, Vyšnių, Aguonų
	2026-06-25, 09:45
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	15
	8,17
	8,0
	6,6
	31
	3,2
	< 0,06

	76
	57
	24
	Kuršių, Paežerio
	2026-06-25, 10:05
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	15
	7,86
	7,2
	5,4
	23
	2,6
	< 0,06

	77
	57
	25
	Minijos
	2026-06-25, 10:20
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	14
	8,04
	5,2
	4,1
	17
	1,9
	< 0,06

	78
	57
	26
	Sinagogų, Telšių, Telšių skg., Akacijų, Minijos
	2026-06-25, 10:30
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	13
	7,61
	8,4
	4,7
	21
	2,4
	< 0,06

	79
	57
	27
	Šaltinio, Lankos, Kalniškių g.
	2026-06-25, 10:50
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	14
	8,00
	6,4
	6,3
	31
	3,1
	0,18

	80
	57
	27A
	Akacijų, Laisvės, Čiurlionio, Rietavo
	2026-06-25, 11:00
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	14
	7,98
	5,6
	7,6
	33
	3,5
	0,20

	81
	58
	28
	Vytauto, Paprūdžio, Vaižganto, Sukilėlių, Senamiesčio a.
	2026-06-30, 08:10
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	15
	8,12
	7,2
	6,1
	27
	2,9
	< 0,06

	82
	58
	30
	 Vaišvilos, Mačernio
	2026-06-30, 08:35
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	14
	7,81
	6,8
	5,8
	23
	2,4
	< 0,06

	83
	58
	31
	Mačernio
	2026-06-30, 09:00
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	13
	8,24
	8,4
	9,3
	35
	4,0
	0,07

	84
	58
	32
	Rietavo, Kalniškių, Jucio, Jucio skg., Končiaus, Mačernio, Kuršių, Liepų, Kaštonų, Laisvės
	2026-06-30, 09:10
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	12
	7,67
	7,6
	7,0
	25
	3,6
	0,22

	85
	58
	33
	Gandingos
	2026-06-30, 09:25
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	12
	7,98
	6,0
	6,7
	21
	3,1
	< 0,06

	86
	59
	37
	Mendeno
	2026-06-30, 09:40
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	16
	8,01
	8,8
	8,0
	29
	2,7
	0,06

	87
	59
	38
	Plechavičiaus, Juodišiaus, Mažosios Lietuvos
	2026-06-30, 09:55
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	15
	8,14
	9,2
	8,6
	33
	3,9
	0,11

	88
	59
	
	Plungės NVĮ teritorijos PN šulinys
	2026-06-30, 10:05
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	15
	7,79
	8,4
	7,4
	31
	3,0
	0,08


	PAAIŠKINIMAI. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis, 1994.
                                                        -   – parametras netirtas.
	

	
      
