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TYRIMŲ REZULTATAI
	Tyrimų protokolo Nr.





	Ėminio ėmimo
	




Tyrimų objektas




	Nustatomi parametrai, matavimo vienetai, (metodai )

	
	Protokolo Nr.





	

Vieta
	



Data, laikas
	



Tipas 
	
	Temperatūra, °C 
(1*), psl. 7

	pH 
(LST ISO 10523:2012)
	Skendinčios medžiagos, mg/l 
(LAND 46-2007)
	Permanganatinė oksidacija, mg/l (1*), psl. 73
	Bichromatinė oksidacija, mg/l (LAND 83-2006)
	BDS7, mg/l
(LAND 47-1 (2):2007)
	Naftos produktai, mg/l

	
	
	Išleistuvo Nr.
	


Gatvės 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	16
	4
	Stoties, Parko, Žalioji
	2026-03-25; 08:05
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	9
	7,77
	8,8
	6,2
	27
	2,6
	-

	17
	16
	8
	Vytauto, J. Biliūno, Laisvės al.
	2026-03-25; 08:20
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	10
	8,29
	7,2
	3,9
	19
	2,0
	-

	18
	16
	14
	Dariaus ir Girėno
	2026-03-25; 09:35
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	8
	8,00
	6,0
	5,5
	23
	2,2
	-

	19
	16
	17
	Stoties, Dariaus ir Girėno, Žemaitės, Genio
	2026-03-25; 09:50
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	6
	8,07
	8,0
	6,5
	29
	2,8
	-

	20
	16
	19
	Pievų, S. Nėries, Kepyklos, Telšių, Vyšnių, Aguonų
	2026-03-25; 10:10
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	8
	7,98
	7,6
	6,2
	25
	2,1
	-

	21
	17
	24
	Kuršių, Paežerio
	2026-03-25; 10:30
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	9
	7,83
	7,2
	4,2
	27
	2,5
	-

	22
	17
	25
	Minijos
	2026-03-25; 10:45
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	7
	7,63
	5,6
	3,3
	21
	1,7
	-

	23
	17
	26
	Sinagogų, Telšių, Telšių skg., Akacijų, Minijos
	2026-03-25; 10:55
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	8
	7,66
	6,8
	4,6
	23
	1,9
	-

	24
	17
	27
	Šaltinio,Lankos,Kalniškių g.
	2026-03-25; 11:15
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	6
	7,87
	8,4
	4,7
	29
	2,7
	-

	25
	17
	27a
	Akacijų, Laisvės, Čiurlionio, Rietavo
	2026-03-25; 11:25
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	8
	8,07
	9,2
	5,8
	31
	3,0
	-

	26
	18
	28
	Vytauto, Paprūdžio, Vaižganto, Sukilėlių, Senamiesčio a.
	2026-03-30; 13:15
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	8
	7,78
	6,4
	5,7
	21
	1,9
	-

	27
	18
	30
	 Vaišvilos, Mačernio
	2026-03-30; 13:30
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	7
	7,96
	7,2
	6,2
	27
	2,4
	-

	28
	18
	31
	Mačernio
	2026-03-30; 14:00
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	8
	8,07
	8,8
	7,1
	25
	2,9
	-

	29
	18
	32
	Rietavo, Kalniškių, Jucio, Jucio skg., Končiaus, Mačernio, Kuršių, Liepų, Kaštonų, Laisvės
	2026-03-30; 14:20
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	9
	7,58
	6,8
	5,0
	19
	2,0
	-

	30
	19
	33
	Gandingos
	2026-03-30; 14:30
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	9
	7,75
	6,0
	5,2
	23
	2,3
	-

	31
	19
	37
	Mendeno
	2026-03-30; 14:55
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	8
	7,52
	9,2
	7,8
	31
	3,2
	-

	32
	19
	38
	Plechavičiaus, Juodišiaus,Mažosios Lietuvos
	2026-03-30; 15:15
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	8
	7,71
	8,0
	8,1
	27
	3,4
	-

	33
	19
	
	Plungės NVĮ teritorijos PN šulinys
	2026-03-30; 15:30
	Momentinis
	Paviršinės nuotekos
	10
	7,59
	7,6
	6,6
	29
	3,3
	-


	PAAIŠKINIMAI. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 dalis, 1994
                                                               -  – parametras netirtas.
	

	

    
